### Licentie

—

Heb je een licentiesleutel? Plak 'm hieronder. Activatie werkt volledig offline.

Nog geen sleutel? Maak gratis een account → 30 dagen proef

### Telefoon koppelen

Scan deze QR-code met je telefoon — of typ het adres in je browser. Telefoon en dit apparaat moeten op hetzelfde wifi-netwerk zitten.

—

📱 iPhone/iPad: richt de Camera-app op de code en tik op de melding. Open in Safari. Tik daarna op het deel-icoon → "Zet op beginscherm" voor een echte app.

🤖 Android: scan met de Camera of Google Lens en open de link in Chrome. Menu → "Toevoegen aan startscherm".

### De baan koppelen

—
0/126

## Wissels

## Spoorplan (live)

🧭 Leer-modus — baan automatisch ontdekken

Tik op Start en rijd een loc rond. ModelRailPro herkent welke bezetmelders afgaan en bouwt daar automatisch blokken + rijwegen uit. Daarna: Toepassen.

## Automatisch rijden

## Bezetmelding (blokken)

## Rijwegen

## Wissels

In simulator-modus loopt er een "trein" door de blokken zodra je rijdt. Op je echte baan komt dit van de s88/LDT-terugmelding.

Tik op Bewerken om je baan te tekenen: kies een railstuk en tik op het raster. Wissels en blokken koppel je aan een nummer. Daarna Bekijken toont de live status (bezetmelding + wisselstand); tik op een wissel om te schakelen.

Logboek (DCC-verkeer)